**智能咖啡机S-8000操作手册**

**一、开机与预热**

1. 确保水箱已加满纯净水，并且咖啡豆仓有足够的咖啡豆。
2. 连接电源线，按下位于机器正面的电源按钮。
3. 屏幕将显示“正在预热...”，此过程大约需要60秒。预热完成后，屏幕会显示“准备就绪”。

**二、制作浓缩咖啡（Espresso）**

1. 将咖啡杯放置在咖啡出口下方。
2. 按下控制面板上的“浓缩咖啡”按钮。
3. 机器将自动研磨咖啡豆、压粉并萃取。制作过程约30秒。
4. 制作完成后，机器会发出一声提示音。

**三、制作拿铁（Latte）**

1. 拿铁由浓缩咖啡和热牛奶组成。请先按照“制作浓缩咖啡”的步骤制作一份浓缩咖啡到较大的杯子中。
2. 将蒸汽棒插入装有冷牛奶的奶缸中，确保喷嘴位于液面下约1厘米处。
3. 按下“蒸汽”按钮。机器开始产生蒸汽，请手动搅动奶缸，直到牛奶达到理想的温度和奶泡。
4. 完成后，再次按下“蒸汽”按钮停止。将打好的热牛奶缓慢倒入浓缩咖啡中。

**四、日常清洁与维护**

1. 每次使用完蒸汽棒后，请立即用湿布擦拭干净，并短暂开启蒸汽以冲洗喷嘴内部。
2. 每天结束使用时，建议清空咖啡渣盒和废水盘。
3. 当屏幕提示“需要除垢”时，请按照说明书的详细指引运行除垢程序。除垢是保证机器长久稳定运行的关键。